01H、07H和08H —从标准输入设备输入字符
02H —字符输出
03H —辅助设备的输入
04H —辅助设备的输出
05H —打印输出
06H —控制台输入/输出
09H —显示字符串
0AH — 键盘缓冲输入
0BH —检测输入状态
0CH —清输入缓冲区的输入功能
(1)、功能01H、07H和08H 
功能描述：从标准输入设备(如：键盘)读入一个字符。该中断在处理过程中将一直处于等待状态直到有字符可读为止。该输入还可被重定向，如果这样做，则无法判断文件是否已到文件尾
入口参数：AH＝01H，过滤掉控制字符，并回显
　＝07H，不过滤掉控制字符，不回显
　＝08H，过滤掉控制字符，不回显
出口参数：AL＝输入字符的ASCII码
(2)、功能02H
功能描述：向标准输出设备(如：屏幕)输出一个字符。该输出还可被重定向，如果这样做，则将无法判断磁盘是否满
入口参数：AH＝02H
DL＝待输出字符的ASCII码
出口参数：无
(3)、功能03H
功能描述：从辅助设备读入一个字符，该辅助设备的缺省值为COM1
入口参数：AH＝03H
出口参数：AL＝读入字符的ASCII码
(4)、功能04H
功能描述：向辅助设备输出一个字符，该辅助设备的缺省值为COM1
入口参数：AH＝04H
DL＝待输出字符的ASCII码
出口参数：无
(5)、功能05H
功能描述：向标准的输出设备输出一个字符。该缺省的输出设备为LPT1端口的打印机，除非用MODE命令来改变
入口参数：AH＝05H
DL＝待输出字符的ASCII码
出口参数：无
(6)、功能06H
功能描述：控制台(如：键盘、屏幕)输入/输出。如果输入/输出操作被重定向，那么，将无法判断文件是否已到文件尾，或磁盘已满
入口参数：AH＝06H，DL＝输入/输出功能选择
出口参数：若DL＝00H-FEH，则此功能为输出，DL为待输出字符的ASCII码；
若DL＝0FFH，则此功能为输入，此时：若ZF＝1，则无字符可读，否则，AL＝读入字符的ASCII码
(7)、功能09H
功能描述：输出一个字符串到标准输出设备上。如果输出操作被重定向，那么，将无法判断磁盘已满
入口参数：AH＝09H
DS:DX＝待输出字符的地址
说明：待显示的字符串以’$’作为其结束标志
出口参数：无
(8)、功能0AH
功能描述：从标准输入设备上读入一个字节字符串，遇到“回车键”结束输入(输入的字符在标准的输出设备上有回显)。如果该输入操作被重定向，那么，将无法判断文件是否已到文件尾
入口参数：AH＝0AH
DS:DX＝存放输入字符的起始地址
接受输入字符串缓冲区的定义说明：
　　1、第一个字节为缓冲区的最大容量，可认为是入口参数；
　　2、第二个字节为实际输入的字符数(不包括回车键)，可看作出口参数；
　　3、从第三个字节开始存放实际输入的字符串；
　　4、字符串以回车键结束，回车符是接受的最后一个字符；
　　5、若输入的字符数超过缓冲区的最大容量，则多出的部分被丢弃，系统并发出响铃，直到输入“回车”键才结束输入。 
例如：
　　BUFF　80, ?, 80 DUP(?)　　　;最多接受80个字符
出口参数：无
(9)、功能0BH
功能描述：检查标准输入设备上是否有字符可读。该输入操作可被重定向
入口参数：AH＝0BH
出口参数：AL＝00H——无字符可读；FFH——有字符可读
(10)、功能0CH
功能描述：清空当前的标准输入缓冲区，再读入字符。其输入操作可被重定向
入口参数：AH＝0CH
AL＝01H、06H、07H、08H或0AH
出口参数：若入口参数AL为0AH，则DS:DX＝存放输入字符的起始地址，否则，出口参数AL＝输入字符的ASCII码