0DH —磁盘复位 2EH —设置校验标志 
0EH —选择磁盘36H —读取驱动器分配信息
19H —读取当前驱动器54H —读取校验标志
1BH, 1CH —读取驱动器数据
(1)、功能0DH
功能描述：清空当前的文件缓冲区，但在MS-DOS内，暂时写入缓冲区的数据将写入磁盘
入口参数：AH＝0DH
出口参数：无
(2)、功能0EH
功能描述：指定当前驱动器
入口参数：AH＝0EH
DL＝驱动器号(0＝A，1＝B，...)
出口参数：AL＝系统中当前的驱动器号
(3)、功能19H
功能描述：取当前缺省驱动器号
入口参数：AH＝19H
出口参数：AL＝驱动器号(0＝A，1＝B，...)
(4)、功能1BH和1CH
功能描述：获得驱动器的分配信息
入口参数：AH＝1BH——为缺省驱动器
AH＝1CH——为任意驱动器，DL＝驱动器号(0＝缺省，1＝A，...)
出口参数：AL＝0FFH——失败，否则，
　　AL＝每簇的扇区数
　　DS:BX＝ID字节的地址
　　CX＝物理扇区的大小(字节数)
　　DX＝驱动器的簇数
(5)、功能2EH
功能描述：设置／清除操作系统自动读取检验标志
入口参数：AH＝2EH
DL＝00H
AL＝00H——清除该标志，01H——设置该标志
出口参数：无
(6)、功能36H
功能描述：取选定驱动器的信息
入口参数：AH＝36H
DL＝驱动器号(0-缺省，1=A，2=B，…)
出口参数：若功能调用失败，AX=0FFFFH，否则，
　　AX＝每簇的扇区数
　　BX＝可用的簇数
　　CX＝物理扇区的大小(字节数)
　　DX＝驱动器中的簇数
(7)、功能54H
功能描述：读取校验标志
入口参数：AH＝54H
出口参数：AL＝当前检验标志值：00H—关检验，01H—开检验