数据传送指令 MOV

格式: MOV OPRD1,OPRD2

功能: 本指令将一个源操作数送到目的操作数中,即OPRD1<--OPRD2.@
说明: 

1. OPRD1 为目的操作数,可以是寄存器、存储器、累加器.

   OPRD2 为源操作数,可以是寄存器、存储器、累加器和立即数.
 
2. MOV 指令以分为以下四种情况:

    <1> 寄存器与寄存器之间的数据传送指令
   
    <2> 立即数到通用寄存器数据传送指令
             
    <3> 寄存器与存储器之间的数据传送指令
             
    <4> 立即数到存储器的数据传送

3. 本指令不影响状态标志位