使用方法

　　1、出口路由器配置正常上网和开启DHCP，也即是电脑接路由器可以自动获取到地址并上网;
　　2、路由器、RAP、RAC、PC通过交换机互联在一起;
　　3、打开工具(工具无需安装，解压打开run.exe即可)，输入需要配置的WiFi名字和WiFi密码——开始部署;
　　5、提示部署成功后，自动跳转到AP管理界面，可以看AP是否上线，右上角点击刷新可以刷新列表;
　　6、在AP管理界面中，可以直接点击升级即可给AC与AP进行在线升级。