{
    "name"  : "每IP并发会话数限制检查",
    "problems" : {
        "ipSession" : {
            "desc"      : "【问题】设备未配置会话数限制时，如果遇到大量的会话攻击可能导致设备会话数资源不足，导致正常用户无法上网或丢包。",
            "advice"    : "【建议】请参考实施一本通针对内网用户和服务器做不同数量的每IP并发会话数限制，一般用户建议会话数限制在1000-1500左右，服务器5000-10000左右。"
        }
    }
}
---------------------------code-------------------------------
res = cli("show run | in flow-pre-mgr")
res = res.split(/\r?\n/)
if !res[2] :
    add_problem("ipSession")
    return "warn"   
else:
    return 'success'
end
