### 考勤机定义

- 系统可以直接采集哪些考勤机的数据?
  系统支持主流的考勤机如中控、依时利、科密、威尔、威尔、汉王、浩顺晶密、点击科技等，完整的请查看驱动列表。
- 如何配置考勤机？
  1、安装考勤机自带的考勤系统。
  2、确认考勤机自带的考勤系统能连接成功，并能采集数据。
  3、在本系统中添加考勤机定义。
- 进入到考勤机定义模块，点击新增进入定义窗口。
- 确认考勤机对应的驱动类型。
- 选择好驱动类型后，根据系统提示下载相应的驱动文件，保存到安装目录的dll子目录下。
- 根据实际情况配置相关的参数。
- 点击测试按钮，看是否能连接考勤机和采集数据，如果不成功，根据错误提示修改配置。
- 一些相关的设置：
  有的驱动如中控、依时利同时支持网络采集和串口采集，如果配置了tcp_ip参数则按照网络采集，如果该参数清空则按照串口采集，如果tcp_ip
  为空，com_id为0则采用usb采集模式。
  中控 628 638 F8 用V1
  中控 V2 628+ M880 K28(USB模式）
  中控X638可以用628的接口，不要设置考勤机密码。
  中控 U100 iclock660 用V2 网络模式
  中控pullc3 需要下载 zkpullsdk_ext.rar ，把里面的dll文件复制到人力资源的dll目录下
  科密 kd-32
  科密 w30 用tm002_2
  科密 331A-U （usb模式清空tcp ip，com id设置为0)
  科密 kd12 设置串口、波特率，stype为100。这种考勤机一采集数据机器内自动删除的，相当于auto_erase参数固定为1
  科密 kd22 kd24 stype为2700
  科密 KC-21、KC-23 stype为 2700
  科密 IT-2200 stype为 2201
  汉王需要HwDevComm.dll和HDCP_Utils.dll文件，可以下载 hanwang_ext.rar 解压
  威尔考勤机除了tm006_app.dll外，还要 下载 well_ext.rar 解压里面的文件到dll目录，再双击执行里面的 注册.bat
  依时利 er-880D除了tm004_app.dll外，还要 下载 eastriver_dll_2014.rar (可以从驱动目录下载)解压里面的文件到dll目录
  依时利 er-890除了tm004_app.dll外，还要 下载 eastriver_dll_890.rar (可以从驱动目录下载)解压里面的文件到dll目录
  依时利 er-891除了tm004_app.dll外，还要 下载 eastriver_dll_891.rar (可以从驱动目录下载)解压里面的文件到dll目录
  点击科技 K688