### 网络模式

- ※ 网络模式
  ☉网络模式分服务端（一台）和客户端（多台），适用于多个人一起使用的场景。
  ☉服务端和客户端都需要复制一份软件。
  ☉服务端运行oserver.exe，数据库保存在服务端
  ☉客户端运行oclient.exe，通过连接服务端的oserver.exe访问数据库，客户端不需要数据库
  ☉客户端可以为以下连接模式：企业内局域网、互联网穿越模式、动态域名模式
- ※ 配置服务端
  ☉把dll目录下的 oserver.exe、init.xml复制到上一级目录(即oclient.exe所在目录)
  ☉执行oserver.exe,设定数据库文件（客户端操作的内容都是这个数据库）
- ※ 配置客户端（局域网）
  ☉选择网络模式/企业内网/互联网
  ☉主机名称那里填上oserver界面上的本机名称，服务器Tcp端口也填oserver界面上的Tcp端口
- ※ 配置互联网穿越模式
  ☉在oserver.exe上互联网穿越模式参数界面配置eid、用户密码，mid是服务器自动获取的，不能修改
  ☉在oclient.exe上配置和服务器对应的 mid、eid、用户密码（这里的用户密码是oserver.exe界面上设置的用户密码，用于网络连接认证，不是操作员登录用户）
- ※ 动态域名访问（异地）
  ☉在oserver.exe上配置动态域名标识，启动服务后进入 web设置=》动态域名页面
  ☉在路由器上设置端口转发规则
  ☉在oclient.exe上配置服务器信息
  ☉详细配置过程如下：
- ※ 动态域名访问-1在oserver.exe上配置动态域名
  ☉在oserver.exe上启动服务后进入 web设置=》动态域名页面
  ☉设置标识和密码，标识可以自己挑选。如果标识已经被别人用了，则会返回错误信息，此时换一个重试。
  ☉设置好后点保存，系统将同步到onlyit.cn服务器。
  ☉此时看查看登记信息将返回路由器的公网地址。
- ※ 动态域名访问-2在路由器上设置端口转发规则
  ☉路由器上进行dhcp静态地址分配，设置运行oserver的机器固定ip，这里假定为192.168.1.100
  ☉配置转发规则，包括供客户端访问的tcp端口7777和供浏览器访问的端口8088
  ☉不同的路由器叫法可能不同，有的叫虚拟服务器，有的叫转发规则
- ※ 动态域名访问-3配置客户端
  ☉选择网络模式/企业内网/互联网
  ☉主机名称那里填上op.动态域名标识，比如动态域名标识为my_server，则填写op.my_server
- ※ 网络模式如何变更服务器？
  ☉服务器整个目录复制过去，然后客户端配置改下服务器指向。最好是服务器的ip和主机名采用原来的，那么局域网模式客户端的配置不需要修改。
  ☉互联网穿越模式客户端配置服务器的MID需要调整为新的服务器MID，在oserver界面上可以看到该参数。
- ※ 网络模式服务器重装系统如何处理？
  ☉软件安装目录不要放在系统盘（比如C）上，防止因为重装系统丢失。
  ☉安装前后的服务器的ip和主机名保持一样即可。