
  神州数码DCN-530TX快速以太网卡Packet Driver的安装

  驱动DCNPKT.COM可以用于下列方式：

  DCNPKT            语法:

  DCNPKT            [-#] [-a] [-t] [-f] [-s] [-u] [-h] <PD_INT_NO>

  参数              解释
  ---------------------------------------------------------------------
  [-#]              当计算机里有多块DCN-530TX网卡时，“-#”选项可以指定驱动工作在指定网卡上。
                    例如，“-1”意味着驱动将激活第一块网卡，“-2”意味着第二块网卡被激活...等等。
                    实际顺序依赖于计算机上PCI总线的设置。
                    同时最多只能支持4块网卡。

  [-a]              在驱动初始化时，“-a”选项将使驱动执行自动协商。

                    “-a”选项是缺省媒体模式。

                    如果指定了“-a”选项，就不可以指定“-t”，“-f”，“-s”等其它的媒体选项。

  [-t]              “-t”选项设置网卡线速为10Mbps。不能同时指定“-t”和“-s”。

  [-f]              “-f”选项使得网卡具有全双工功能。

  [-s]               “-s”选项设置网卡线速为100Mbps。不能同时指定“-t”和“-s”。

  [-u]              该选项用来卸载Packet Driver。

  [-h]              该选项用来显示在线帮助。

  <PD-INT-NO>       该参数用来指定在什么中断上加载packet driver。范围在0x60到0x80之间。
                    必须在参数前加前缀“0x”。
                    注意：缺省情况下，PC/TCP内核被加载在0x61中断上(所以不要将packet driver加载在那里）。

------------------------------------------------------------------------------------------

  示例：
  1.在中断为60h处加载Packet Driver，传输媒体为自动检测：
    DCNPKT -a 0x60  or DCNPKT 0x60

  2.在中断为60h处加载Packet Driver，传输媒体为10M半双工:
    DCNPKT -t 0x60
  
  3.在中断为60h处加载Packet Driver，传输媒体为10M全双工：
    DCNPKT -t -f 0x60

  4.在中断为60h处加载Packet Driver，传输媒体为100M半双工：
    DCNPKT -s 0x60

  5.在中断为60h处加载Packet Driver，传输媒体为100M全双工：
    DCNPKT -s -f 0x60

  6.卸载Packet Driver
    DCNPKT -u            