                  齿轮、轴承等的计算  版本6.5

    本软件能完成以下功能：
    1、圆柱齿轮计算包括:设计计算、几何计算、精度计算、圆柱齿轮
副极限侧隙计算、齿轮强度校核(包括开式传动)、 NGW型行星头几何参
数及动力参数的确定、摆线齿轮齿形坐标计算、太阳轮齿向修形计算、
双联齿轨轮齿形坐标计算以及生成齿轨轮加工程序；双圆弧齿轮的几何
计算、精度计算、强度计算、模数计算;销齿传动的几何尺寸计算、求销
齿直径、强度校核计算; 两级(或三级)圆柱齿轮减速器和圆锥-圆柱减速
器的参数计算;齿轮齿条的几何计算; 交错轴斜齿轮的几何计算，渐开线
圆柱齿轮轮齿受力分析，齿轮测绘计算。
    2、锥齿轮主要尺寸初步确定，各种锥齿轮几何计算，锥齿轮作用力
的计算、锥齿轮强度校核和精度计算。
    3、弧齿、摆线齿准双曲面齿轮的几何计算、强度校核计算以及由安
全系数求大轮大端分度圆直径d2。
    4、小模数齿轮、蜗杆的几何计算、精度计算等。
    5、齿轮刀具设计：包括盘形齿轮铣刀设计、指状齿轮铣刀设计、整
体高速钢齿轮滚刀设计、带触角及倒缘剃前滚刀设计、 双齿形角剃前滚
刀设计、外啮合直齿插齿刀设计、 直齿内齿轮插齿刀设计、斜齿插齿刀
设计、剃前插齿刀齿顶凸角设计、 专用剃齿刀设计以及直齿插齿刀的选
用验算、剃齿刀的选用验算。
    6、各种蜗杆的几何计算、强度计算、精度计算。
    7、向心轴承强度计算、判断斜齿轮轴向力的方向。
    8、渐开线花键精度计算、 花键挤压强度校核、渐开线花键强度校核。
    9、由量柱距求公法线长度和变位系数。
    10、由公法线长度求量柱距和变位系数。
    11、德国标准DIN5480-1991的花键计算。
    12、轴的计算包括:扭矩轴直径的计算、轴的强度计算和行星架柱子
的强度计算。
    13、可以查某些资料：常用材料的工作条件和热处理、普通平键表
格、两个德国花键标准DIN5480、DIN5482.pdf。
    14、应用程序里包括:滚齿机挂轮齿数计算、滚筒叶片计算、组合厚
壁圆筒计算、钢材应力松弛计算、角度格式转换、功率转矩转速互化、零
件重量计算和电子琴。
  
    在使用软件时，请注意一些蓝色的标签，鼠标移到上面，指针会变
成手形，表明按下鼠标左键会有帮助信息！

    注意！本软件可以免费试用30次，如果要继续使用，必须注册或购买
软件锁，注册成功或有软件锁，就可继续使用。

    5.1版本更新内容如下：
    1.弧齿准双曲面齿轮几何计算和强度计算结果标题做了改正；
    2.齿轮计算中增加了齿轮测绘中的由公法线长度求模数和求变位系数。

    5.2版本更新内容如下：
    1.修改了齿轮测绘计算中的一些符号；
    2.公法线长度与量柱距相互换算的两个程序中加入了螺旋角选项，使
之能用于斜齿轮；
    3.对NGW行星机构计算中的计算结果作了修改，使之更明确、更详细。


    5.5版本更新内容如下：
    1.在应用程序里的滚齿机挂轮齿数计算程序里增加了挂轮齿数文件，用
户可以自己定义挂轮的数量和齿数；
    2.修正了弧齿准双曲面齿轮几何计算中的错误；
    3.增加了格里森制弧齿锥齿轮几何计算。 

    5.6版本更新内容如下：
    1.修改了锥齿轮精度计算中的错误；
    2.滚齿机挂轮计算提供了3个结果供选择，输入输出界面作了改进。

    5.7版本更新内容如下：
    1.修改了组合厚壁圆筒计算的初始值；
    2.输出角度值的"°",改为保留四位小数。

    5.8版本更新内容如下：
    1.带变位系数的花键精度计算显示公法线长度的上下偏差；
    2.齿轮测绘求变位系数程序斜齿轮螺旋角指定为齿顶螺旋角；
    3.在齿轮测绘里增加了奇数齿齿轮顶圆直径根圆直径的测量值与准确值
的换算程序,还增加了斜齿轮齿顶螺旋角与分园螺旋角的换算程序；
    4.克林根堡锥齿轮几何计算增加了大端端面模数选项；
    5.奥利康锥齿轮几何计算增加了中点螺旋角和中点法向弦齿厚弦齿高的
计算以及参考点法向弦齿厚弦齿高的计算。

    5.9版本更新内容如下：
    1.修改了齿轮、外花键参数表中的一些符号，如Wk改为W，Mk改为M，
dm改为dp，棒间距改为跨棒距，MRi改为MRe等；
    2.增加了三角圆计算。

    6.0版本更新内容如下：
    1.删除了弧齿准双曲面齿轮强度校核里的胶合强度计算;
    2.修改了直齿锥齿轮和弧齿锥齿轮的齿宽输入的提示。

    6.1版本更新内容如下：
    1.修改了输入对话框的起始位置;
    2.圆柱齿轮几何计算中当齿数很少时程序进入死循环，现在限制循环
次数，当循环次数太大时就自动进入输入变位系数xn2的界面,避免死循环；
    3.齿轮测绘中增加了由齿形数据求压力角。

    6.2版本更新内容如下：
    1.修改了齿轮测绘中的由齿形数据求压力角的程序中的错误；
    2.圆柱齿轮强度校核计算程序中增加了齿顶高系数ha*和顶隙系数c*选项。

    6.3版本更新内容如下：
    在NGW型行星机构计算中增加了压力角和齿顶高系数选项。

    6.4版本更新内容如下：
    修改了直齿锥齿轮几何计算中的错误。

    6.5版本更新内容如下：
    增加了ANSI/AGMA2005-D03锥齿轮几何计算。

    作者：蒋铮
    手机：17097438146   13679160660李女士
    QQ号：909478526 蒋工
    微信号：d4w444
    电子邮箱：909478526@QQ.com
