帮助文档

##### 主页 > 简图绘制与管理

点击【钢筋图形】进入钢筋大样库窗口
一、增加钢筋图方法:
1、点击新建按钮清空已有简图
2、用绘图工具画出需要的简图，可以用橡皮按钮删除不需要的简图与文字，方法是先选中然后删除
3、 点击【A】添加数据，移动到合适位置，如果需要文字说明用【字】添加并改成所需的文字(文字不能参与计算），然后移动到合适位置
4、 对应简图数据在公式文字框中输入公式（格式：A+B+C-2d），计算规则同数学公式，可以输入+bj(板筋)，+gj(箍筋)，+lg(拉勾)这3个变量就会按照料表设置中的值进行计算 5、 点击保存按钮来保存所绘制的简图，一个绘制简图就完成

二、增加简图方法
1、点击【参照】然后在简图列表中找相似的图形，点击图形就会出现在绘图框中，修改图形与公式，清除编号然后保存就增加了一个新简图
2、可以在CAD中用多段线绘制简图，标注尺寸后，点击 将图形导入到绘图框中，调整图形和公式保存即完成新增简图

三、修改计算公式：
点击【参照】然后在公式文字框中修改，完成后点击 ，在密码框中输入“123”确定就修改完成

四、删除已有简图：
右键点击简图列表中的图形就会弹出删除对话框，确定就删除(后增加的图形才可以删除)

五、快速查找图形：
快速查找图形：在 编号框内输入两位数字，然后回车就会列出查找到的图形

六、添加简图到料表中：
点击简图列表中的图形就会在钢筋表中生成相应的简图，可以勾选【替换】，如果没有勾选就在料表中插入一行