故障诊断：

电源模块指示灯异常（正常情况下电源状态指示灯为绿色），电源模块红色告警（伴随有蜂鸣声）。现场确认电源模块后部供电线是否正常有供电的状态，将此电源模块所属电源线拔插一遍测试是否正常，如果仍然报警，按住右侧的卡扣，将异常电源模块直接抽出，抽出机箱后原位插回去，测试是否仍然报警，如果仍然报警，初步判定为相应电源模块出现硬件故障，收集云主机序列号联系4008111000进行报修或者直接在微信平台进行自助报修更换电源模块。电源模块如下图3.3、3.4所示：

V1主机电源

V2主机电源

处理步骤：

1）拔下故障电源的电源线。

2）按住故障电源模块卡销，拉住电源模块把手使其完全脱离机箱。

3）用一只手抓住电源把手使其脱离机箱，另一只手托住电源底部，然后将电源部分全部拉出机箱。

4）将电源模块重新放到防静电垫子上。

5）将替换的电源模块从包装中取出。

6）确保交流电源线没有插入交流电源。

7）用一只手抓住电源模块的把手，另一只手放到模块底部托住电源模块。将模块推进电源槽位，确保电源模块对准槽位的针脚，插入电源模块。

8）将电源线插到交流电源上。

9）通过电源模块的 LED 灯（正常情况下电源状态指示灯为绿色）检查电源模块状态是否正常。

10）待状态检查正常后，故障电源模块更换完成。