进行一键部署时：一定要按照扫描—编号—批量配置的顺序做下来，他们的对应关系才能一一的绑定起来。

1）打开教师端软件，点击右上角—倒三角形----选择统一配置学生机，需要下课状态，即点击开始-让学生自由选择操作系统

2）点击扫描，扫描到所有终端后，点击停止

3）点击重新编号（初部署显示的是编号）--开始编号，终端会弹出编号的页面，手动一台一台按按下enter或者点击鼠标进行顺序编号

注：

1、如果有出现个别终端没有弹出编号的页面，则需要先停止编号，先进行对终端批量配置更新下发云主机的ip地址。

2、若绑定关系中间出现跳序、遗漏、错误，建议结束当前排序操作后重新开始编号。

4）编号完成后，点击批量配置，配置界面，终端建议配置静态的ip，配置完后，点击立即配置，差不多1-2分钟的时间就可以配置完了。

注1：终端起始ip和云桌面起始ip不能一样，终端和云桌面的ip范围不能有重叠，以免发生ip冲突。

注2：1）如果是云桌面和云终端都是校园网部署，则终端的网关和云主机的网关一致；

2）如果是云桌面校园网，云终端私有网部署，则终端的网关需要填云主机第一个网口地址；

3）如果是云桌面和云终端都是私网部署，则终端的网关需要填入云主机第一个网口地址。

注3：如果是2.0版本的话，需要填入教师机的ip。