原因：跟换主板后，网卡硬件变化，操作系统会识别出新网卡，而系统中仍然保留旧网卡信息，使得网络不通。

解决办法： 不刷系统，恢复的操作方式如下：

1、接一个显示器到服务器上，在上黑下橙页面，按F2后输入用户名和密码都是admin，选择Management Network Configuration，先记录下云主机的IP 地址信息。

2、更换主板后，系统启动，最后出现配置界面（如未出现配置界面，请检查硬件），如下图：

3、进入“Management Network Recovery”菜单，选择“Restore Network”，弹出对话框中，选择OK，进行网络重置。

4、系统再次重启，重新进入上图界面。

5、进入“Management Network Configuration”，将备份的IP，重新配置一遍。

6、系统重启后，系统恢复到更换主板前状态。

注：V3.3R1P4.132版本有解决服务器更换主板后需要删除网卡配置文件，适配新服务器的问题。