循环移位指令
 
格式: ROL OPRD1,COUNT ;不含进位标志位CF在循环中的左循环移位指令.
      ROR OPRD1,COUNT ;不含进位示志位CF在循环中的右循环移位指令. 
      RCL OPRD1,COUNT ;带进位的左循环移位指令.
      RCR OPRD1,COUNT ;带进位的右循环移位指令.@
说明:

1. 本指令组只影响标志CF、OF.OF由移入CF的内容决定,OF取决于移位一次后符号位是否改变,如改变,则OF=1.

2. 由于是循环移位,所以对字节移位8次; 对字移位16次,就可恢复为原操作数.由于带CF的循环移位,可以将CF的内容移入,

   所以可以利用它实现多字节的循环.