未组合十进制数乘法调整指令 AAM(ASCII Adjust MULtiply) 

格式: AAM 

功能: 对两个未组合的十进制数相乘后存于AX中的结果进行调整,产生一个未组合的十进制数存在AL中.@
说明:

1. 实际上是两个未组合的十进制数字节相乘,一个0～9的数与另一个0～9的数相乘其积最大为81.为了得到正确的结果,应进行如下调整: 
    
   乘积: (AH)<--(AL)/10 
         (AL)<--(AL)MOD10 

2. 本指令应跟在MUL指令后使用,乘积的两位十进制结果,高位放在AH中,低位放在AL中.AH内容是MUL指令的结果被10除的商,即(AL)/10,而最后的AL内容是乘积被10整除的余数(即个位数).