逻辑左移指令 SHL(Shift logical left) 

格式: SHL OPRD1,COUNT

功能: 对给定的目的操作数左移COUNT次,每次移位时最高位移入标志位CF中,最低位补零.@
说明:

1. 其中OPRD1为目的操作数,可以是通用寄存器或存储器操作数.

2. COUNT代表移位的次数(或位数).移位一次,COUNT=1;移位多于1次时,COUNT=(CL),(CL)中为移位的次数.
 
3. 例如: SHL AL,1 
         SHL CX,1  
         SHL ALFA[DI] 或者:
         MOV CL,3 
         SHL DX,CL 
         SHL ALFA[DI],CL