字符串搜索指令 SCAS 

格式: SCAS OPRD 
      SCASB 
      SCASW 

功能: 把AL(字节串)或AX(字串)的内容与由DI寄存器寻址的目的串中的数据相减,结果置标志位,但不改变任一操作数本身.

      地址指针DI自动调整.@
说明:

1. 其中OPRD为目的串符号地址.

2. 本指令影响标志AF、CF、OF、PF、SF、ZF.该指令可查找字符串中的一个关键字,只需在本指令执行前,

   把关键字放在AL(字节)或AX(字串 )中,用重复前缀可在整串中查找. 
     
   指令中不使用操作数时,可用指令格式SCASB,SCASW,分别表示字节串或字串搜索指令.