加1指令 INC(INCrement by 1) 

格式: INC OPRD
 
功能: OPRD<--OPRD+1@
说明:

1. OPRD 为寄存器或存储器操作数.

2. 这条指令执行结果影响AF、OF、PF、SF、ZF标志位,但不影响CF标志位.

3. 示例: 
        INC SI;(SI)<--(SI)+1
        INC WORD PTR[BX] 
        INC BYTE PTR[BX+DI] 
        INC CL;(CL)<--(CL)+1 

注意: 上述第二,三两条指令,是对存储字及存储字节的内容加1以替代原来的内容.