组合的十进制加法调整指令 DAA(Decimal Adjust for Addition) 

格式: DAA 

功能: 对AL中的两个组合进制数相加的结果进行调整,调整结果仍放在AL中,进位标志放在@
说明:

1. 调整操作如下
(1) 若(AL) and 0FH>9 或 AF=1,则(AL)<--(AL)+6,AF<--1,对低四位的调整.

(2) 若(AL) and 0F0H>90H 或 CF=1,则(AL)<--(AL)+60H,CF<--1.          

2. 示例: (AL)=18H,(BL)=06H
         ADD AL,BL  ;  (AL)<--(AL)+(BL)   ;  (AL)=1EH
         DAA        ;  (AL)