无符号数乘法指令 MUL(MULtiply) 

格式: MUL OPRD  

功能: 乘法操作.@
说明:

1. OPRD为通用寄存器或存储器操作数.

2. OPRD为源操作数,即作乘数.目的操作数是隐含的,即被乘数总是指定为累加器AX或AL的内容.

3. 16位乘法时,AX中为被乘数.8位乘法时,AL为被乘数.当16位乘法时,32位的乘积存于DX及AX中;8位乘法的16位乘积存于AX中. 

4. 操作过程: 字节相乘:(AX)<--(AL)*OPRD,当结果的高位字节(AH)不等于0时,则CF＝1、OF＝1.