################################################
##
## 程序名称:NX标准零件库
##
## 创建日期:2012-06-06
##
## 最后修改:2013-08-06
##
## 程序制作:浩强 Kasad@Foxmail.com
##
################################################

使用方法请自行看演示：http://www.gripwhy.com/read.php?tid=1649

这里主要讲下如何建立自己的标准零件库

你应该注意到了，在STANDARD文件夹下有两个文件夹 DAYTON 和 MISUMI 

我们看下 DAYTON 文件夹下 

有两个 UG prt 文件 和两个 jpeg 图片文件

这就是整个库的结构格式，相信，不用我说，你就明白怎么操作了



下面跟着我建立你的第一个零件吧

 1. 在STANDARD 文件夹下建立 你的标准库文件夹 MYPART

 2. 在新建立的MYPART文件夹内放入一个prt文件，并取名叫 firstpart.prt 

 3. (这步可以不做，自动提取UG文件缩略图做预览图片)
    在新建立的MYPART文件夹内放入一个图片文件，并取名叫 firstpart.jpg
    

 4. 打开UG,并点击 标准零件 按钮，你就会发现有你自己的库了..


  图片和文件不相符？ 呵呵，相信这难不倒你的，自己抓个相符的就行了..

  文件夹和文件名支持中文(会影响调入速度)..

  你可以无限扩充，硬盘有多大，你的库就可以有多大..