{
    "name"  : "每IP并发会话数限制参数检查",
    "problems" : {
        "app_close" : {
            "desc"      : "【问题】设备配置的连接数限制参数过小",
            "advice"    : "【建议】如果存在上网慢或无法访问等异常情况，请确认是否被会话数限制连接。可适当调大会话数限制参数。具体配置方法请参考实施一本通针对内网用户和服务器做不同数量的每IP并发会话数限制，一般用户建议会话数限制在1000-1500左右，服务器5000-10000左右。" 
        }
    }
}

---------------------------code-------------------------------
num = 0
res = cli("show run | in flow-pre-mgr")
resArr = res.match(/total-limit \d+ per-ip-limit \d+/)
print resArr
if resArr != null :
	while num < (resArr.length - 1) :
		resA = resArr[num]
		resAr =resA.match(/\d+/)
		print resAr
		if (resAr[0] <= 1500) || (resAr[1] <500) :
			print 'warn'
			add_problem("app_close")
			return 'warn'
		end
	num = num + 1
	end	
end
print 'success'
return 'success'