{
    "name"  : "端口是否正确插入网线",
    "precondition" : ["name"],
    "problems" : {
        "open" : {
            "desc"      : "网线线序对",
            "advice"    : "建议重新插紧网线或者更换网线"
        },
        "short" : {
            "desc"      : "端口${0}上的网线线序对${1}状态为短路",
            "advice"    : "建议重新插紧网线或者更换网线"
        },
        "crosstalk" : {
            "desc"      : "端口${0}上的网线线序对${1}状态为短路",
            "advice"    : "建议重新插紧网线或者更换网线" 
        },
        "toolong" : {
            "desc"      : "检测到端口${0}上的网线部署距离大于100米",
            "advice"    : "正常的网线部署距离必须小于100米，如果距离超过100米，建议在2台设备中间使用小交换机或者hub作为中转设备，保证2个端口间的网线距离小于100米或者调整设备位置或网线部署，使网线长度小于100米。" 
        }
    }
}

---------------------------code-------------------------------
#include "./test1.script"
#看看
print 'test s00001.script'
str = cli('show version', 'undefined', 'undefined', 5000)
print str
return 'success'
